Logbuch – MA prototypische Umsetzung

Tag 09.05.2014

Aktuellen Stand MSG erfassen

1. QGIS mit Referenzlayer Luftbild Google
   * Transformationstyp = Polonymial 1
   * Georeferenzierung in selben Koordinatensystem wie Referenzlayer ( in dem Fall: EPSG:3857 - WGS 84 / Pseudo Mercator)
2. Punkte in Webkarte visualisieren